1 priedas
 
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų
fiksuotieji vieneto įkainiai
	 
	Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
energinio efektyvumo klasė
arba netaikomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai  įgyvendinus projektą
	Fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai
pagal  daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) naudingąjį plotą, Eur/m2
 

	
	
	ne didesnis kaip 499,99 m2
	nuo 500 iki 999,99  m2
	nuo 1000 iki 1499,99 m2
	nuo 1500 iki 2999,99 m2
	didesnis kaip 3000 m2

	1.
	B energinio efektyvumo klasė
	120
	104
	89
	54
	42

	 
2.
	B arba A energinio efektyvumo klasė
(fiksuotasis įkainis taikomas, jeigu daugiabutis namas atnaujinamas (modernizuojamas) naudojant skydus )
	142
 
	123
 
	105
 
	64
 
	50
 

	3.
	A energinio efektyvumo klasė
	142
	123
	105
	64
	50

	4.
	Daugiabučiui namui netaikomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai
	164
	143
	122
	74
	58


 
 


2 priedas
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimo išlaidų
fiksuotieji vieneto įkainiai
	 
	Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
energinio efektyvumo klasė
arba netaikomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai  įgyvendinus projektą
	Fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai
pagal  daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto naudingąjį plotą, Eur/m2
 

	
	
	ne didesnis kaip 499,99 m2
	nuo 500 iki 999,99  m2
	nuo 1000 iki 1499,99 m2
	nuo 1500 iki 2999,99 m2
	didesnis kaip 3000 m2

	1.
	B energinio efektyvumo klasė
	153
	137
	120
	115
	112

	 
2.
	B energinio efektyvumo klasė
(fiksuotasis įkainis taikomas, jeigu daugiabutis namas atnaujinamas (modernizuojamas) naudojant skydus )
	220
 
	197
 
	172
 
	165
 
	160
 

	3.
	A energinio efektyvumo klasė
	246
	220
	192
	185
	179

	4.
	A energinio efektyvumo klasė (fiksuotasis įkainis taikomas, jeigu daugiabutis namas atnaujinamas (modernizuojamas) naudojant skydus)
	291
	261
	227
	218
	212

	5.
	Daugiabučiui namui netaikomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai
	137
	133
	110
	106
	104



