TECHNINĖ UŽDUOTIS (PAVYZDINĖ FORMA)

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams su projektavimo paslaugomis
1. Bendra informacija apie pirkimo objektą
	Statytojas / užsakovas
	Statytojas: ............................... Projekto administratorius: ..................................

	Pirkimo objektas
	Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslaugomis, įskaitant projekto vykdymo priežiūrą.

	Projekto pavadinimas
	Daugiabučio gyvenamojo namo, ......................., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

	Statinio adresas
	........................

	Statinio paskirtis ir klasifikavimas
	Daugiabutis gyvenamasis namas. Statinio kategorija - ypatingasis statinys.

	Statybos rūšis ir projekto etapas
	Statinio paprastasis remontas. Rengiamas techninis darbo projektas.

	Pagrindiniai pastato rodikliai
	Unikalus Nr. .......................; ..... aukštai; ..... butų; naudingasis plotas - ........ m²; bendras plotas - ........ m²; šildomas plotas - ........ m²; užstatymo plotas - ........ m².

	Kultūros paveldo aplinka
	Pastatas yra senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje, tačiau nėra įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

	Planuojamas energinis rezultatas
	Planuojama ...... energinio naudingumo klasė. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas - ..... %, arba ......... kWh/m² per metus, lyginant su esama padėtimi.


2. Taikomi teisės aktai ir norminiai dokumentai
Projektas, projektavimo paslaugos, derinimai, statybos darbai ir projekto vykdymo priežiūra vykdomi vadovaujantis toliau nurodytų dokumentų aktualiomis, galiojančiomis redakcijomis, taikomomis projekto rengimo, derinimo, statybos darbų vykdymo ir statybos užbaigimo metu:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas.
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“.
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“.
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“.
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“.
Kiti projekto sprendiniams taikytini norminiai dokumentai, techninės taisyklės, prisijungimo sąlygos ir institucijų privalomieji reikalavimai.
3. Projektuotojui perduodami pradiniai dokumentai
· Butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintas investicijų planas su pasirinktu atnaujinimo (modernizavimo) priemonių paketu.
· Pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas iki atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo.
· Statinio kadastrinių matavimų dokumentai ir statinio bei jame esančių patalpų teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai.
· Specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai ir prisijungimo sąlygos, jeigu jie išduoti ir pagal projektavimo paslaugų sutartį juos turi pateikti užsakovas.
· Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo kopija, jeigu ji reikalinga patvirtintai projekto apimčiai ir pasirinktam priemonių paketui pagrįsti.
· Papildomai, jeigu turima, perduodami defektų aktai, fotofiksacija, ankstesnių statybos ar remonto darbų projektai ir kiti dokumentai, taip pat užsakovui žinoma dokumentuota informacija apie projektavimo sprendiniams galinčius turėti įtakos apribojimus.
4. Perkamų paslaugų apimtis
Projektuotojas savo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis parengia techninį darbo projektą, organizuoja reikalingus tyrimus, suderinimus, projekto patikslinimus, statybą leidžiančio dokumento gavimą ir vykdo projekto vykdymo priežiūrą iki statybos užbaigimo.
Prieš projektavimą atliekama statinio apžiūra, fotofiksacija, faktinės būklės, defektų, galimų neatitikimų investicijų planui.
Parengiami reikalingi apmatavimai, skaitmenizuojami turimi brėžiniai, prireikus organizuojamas 3D skanavimas, statybiniai tyrimai, konstrukcijų vertinimas, topografinė medžiaga ir inžineriniai geologiniai bei geotechniniai tyrimai.
Parengiamos projekto dalys, būtinos investicijų plane numatytoms priemonėms įgyvendinti: bendroji, architektūrinė, konstrukcinė, sklypo sutvarkymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio, elektrotechninė, gaisrinės saugos, šilumos gamybos, procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo bei kitos būtinos dalys.
Kiekvienai investicijų plano priemonei projekte nustatomi konkretūs detalizuoti techniniai sprendiniai, darbų apimtis, kiekiai, mazgai, sąsajos su kitomis projekto dalimis, techniniai reikalavimai ir darbų priėmimo kriterijai.
Projekte negali likti nepasirinktų alternatyvų, tarpusavyje prieštaraujančių sprendinių, neapibrėžtų kiekių ar formuluočių „pagal poreikį“ be aiškaus kriterijaus.
Techniniai reikalavimai formuluojami funkciniais ir kokybės kriterijais.

5. Valstybės remiamos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės
Darbų kiekiai yra orientaciniai pagal investicijų planą ir tikslinami techniniame darbo projekte bei darbų kiekių žiniaraščiuose. Patikslinimai negali pakeisti patvirtintos priemonės esmės, energinio rezultato ar pirkimo objekto apimties be Užsakovo rašytinio pritarimo.
5.1. Bendrosios priemonių detalizavimo nuostatos
Kiekvienas sprendinys rengiamas pagal patvirtintą investicijų planą, faktinę statinio būklę, galiojančius teisės aktus, prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir suderintus projektinius sprendinius.
Investicijų plane nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai ir tikslinami techniniame darbo projekte, apmatavimuose, brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Patikslinimai negali keisti patvirtintos priemonės esmės, energinio rezultato ar pirkimo objekto apimties be Užsakovo rašytinio pritarimo.
Techniniame darbo projekte kiekvienai priemonei turi būti nurodytos įgyvendinimo ribos, techninis sprendinys, sąsajos su kitomis projekto dalimis, mazgai, techninės specifikacijos, bandymai ir kt.
Sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti su fasado, stogo, cokolio, įėjimų, balkonų, langų, durų, apšiltintų atitvarų, inžinerinių sistemų, gaisrinės saugos, prieinamumo ir eksploatacinės priežiūros sprendiniais.
Projekte nurodyti, kad darbų apimtys, jeigu konkrečioje eilutėje nenurodyta kitaip, apima netinkamų elementų demontavimą, pagrindų paruošimą, montavimą ar remontą, sandarinimą, pažeistų paviršių atstatymą, darbų zonos sutvarkymą, atliekų pašalinimą, bandymus ir kt.
Techniniai reikalavimai formuluojami per funkcinius, techninius, saugos, energinio efektyvumo, ilgaamžiškumo, eksploatacinės priežiūros ir kokybės kriterijus. Konkrečių gamintojų, modelių, katalogų ar tiekėjų nurodymas negalimas, išskyrus teisės aktuose leidžiamus atvejus ir kartu aiškiai užtikrinant lygiaverčių sprendinių galimybę.
Jeigu projektavimo metu vertinamos alternatyvos, galutinėje pirkimo dokumentacijoje turi būti paliktas vienas pasirinktas sprendinys arba nustatyti aiškūs, palyginami funkciniai, techniniai ir kokybės kriterijai.
Papildomos priemonės, kurios nėra aiškiai patvirtintos investicijų plane ar pirkimo objekte, gali būti numatomos tik pagrindus jų būtinumą techniniame darbo projekte ir gavus Užsakovo rašytinį pritarimą.
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5.2. Priemonių ir rangos darbų aprašymo lentelė*
Lentelėje nurodyti specialieji reikalavimai taikomi kartu su 5.1 papunktyje nustatytomis bendrosiomis priemonių detalizavimo nuostatomis.
	Trumpas darbų aprašymas
	Specialieji priemonės reikalavimai ir darbų apimtis
	Atitvaros U
(W/m²K)
	Darbų kiekis

	I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

	1.1. šilumos punkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją**

	Šilumos punkto ir (ar)  karšto vandens ruošimo įrenginių pertvarkymas 
	Projektuoti pagal šilumos tiekėjo technines ir prijungimo sąlygas. Numatyti technologinius, hidraulinius, automatikos, apskaitos, valdymo, reguliavimo, apsaugos ir priežiūros sprendinius, užtikrinančius tinkamą šildymo ir karšto vandens ruošimo valdymą, hidraulinį suderinimą su pastato sistemomis, efektyvų energijos vartojimą ir patikimą eksploatavimą ir kt.

Pvz.:
1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.
	-
	

	1.2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas**

	Šildymo sistemos atnaujinimas arba pertvarkymas
	Nustatyti sistemos tipą, pertvarkymo ribas, balansavimo principus, balansavimo ir reguliavimo įtaisus, termostatinius ventilius, šilumos daliklius ir (ar) apskaitos sprendinius, izoliavimą, priešgaisrinį sandarinimą per perdangas ir kt.

Pvz. nr.1:
1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.
Pvz. nr.2:
1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.
	-
	

	1.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas**

	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas
	Nustatyti keičiamų vamzdynų, stovų, magistralių, cirkuliacinių linijų, uždaromosios ir balansavimo armatūros ribas. Numatyti izoliavimą, hidraulinį balansavimą, revizijas, priešgaisrinį sandarinimą ir kt.

Pvz. nr.1: 
1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 
Pvz. nr.2:
1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 
	-
	

	1¹. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilumos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos energijai gaminti, ir (ar) karštam vandeniui ruošti**

	Atsinaujinančių energijos išteklių įrengimas
	Nustatyti sistemos rūšį, preliminarią galią, montavimo vietą, prijungimą, apskaitą, valdymą, apsaugą ir naudojimą bendroms pastato reikmėms. Įvertinti konstrukcijų laikomąją galią, papildomas apkrovas, priešgaisrinius atstumus, priežiūros takus, žaibosaugą, elektros saugą, eksploatacijos atsakomybės ribas ir kt. 

Pvz.: 
1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.
	-
	

	2. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas**

	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo su šilumogrąža sprendinius
	Įvertinti natūralaus vėdinimo kanalų būklę, veikimą, pralaidumą, sąsajas su dujų įrenginiais, gaisrine sauga ir kitomis inžinerinėmis sistemomis. Nustatyti kanalų valymo, dezinfekavimo, remonto, kaminėlių tvarkymo, grotelių keitimo ir kitų būtinų darbų apimtį. Jei numatomas mechaninis vėdinimas su šilumogrąža, nustatyti projektinius oro kiekius, šilumogrąžos efektyvumą, triukšmo lygį, filtravimą, elektros maitinimą, valdymą, įskaitant apsaugą nuo užšalimo ir kondensato susidarymo bei nuvedimo sprendinius ir kt. 

Pvz. nr.1: 
1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 
Pvz. nr.2: 
1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose. 2. Mini rekuperatorių montavimas. 3. Kabelio tiesimas kanaluose. 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas. 
Pvz. nr.3: 
1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 5. Vėdinimo su rekuperacija įrangos įrengimas. 
	-
	

	3. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę) apšiltinant jį arba perdangą pastogėje, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas ar įrengimas, apsaugos nuo žaibo atnaujinimas, keitimas ar įrengimas**

	Sutapdinto stogo šiltinimas ir stogo dangos įrengimas
	Pagrįsti garo izoliacijos, šilumos izoliacijos, nuolydžių formavimo, hidroizoliacinės dangos, vandens nuvedimo, parapetų, apskardinimų, įlajų, stogo kraštų, deformacinių siūlių ir kitų mazgų sprendinius. Įvertinti ventiliacijos kaminus ir kaminėlius, stogo liukus, saugų patekimą ant stogo, priežiūros takus, žaibosaugą, inžinerinių įrenginių tvirtinimą, stogo elementų sandarinimą ir kt. Paukščių atbaidymo ar kitos papildomos priemonės numatomos tik pagrindus jų poreikį.

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaidžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.
	U ≤ ..... W/m²K
	

	Šlaitinio stogo konstrukcijų stiprinimas, stogo dangos keitimas, šiltinimas, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas
	Numatyti šlaitinio stogo remonto ir atnaujinimo darbus, apimančius esamos stogo dangos, grebėstų, skardinimo elementų ir lietaus nuvedimo sistemos demontavimą; pažeistų medinių konstrukcijų keitimą, esamų laikančiųjų konstrukcijų stiprinimą ir naujų konstrukcinių elementų įrengimą; stogo šiltinimo, garo izoliacijos, vėjo izoliacijos, hidroizoliacijos ir vėdinimo sluoksnių įrengimą; naujos stogo dangos (lakštinė, čerpių, bituminių čerpelių ir kt.), kraigo, karnizų, vėjalenčių, laštakių, kaminų ir kitų stogo sandarinimo bei skardinimo mazgų įrengimą; naujos lietaus nuvedimo sistemos įrengimą; stogo saugos ir priežiūros elementų, žaibosaugos, liukų, kopėčių, antenų ir kitų inžinerinių įrenginių atstatymą arba įrengimą; statybinių atliekų surinkimą, išvežimą ir sutvarkymą.

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, karnizai, grebėstai ir kita); 3. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 4. Garo ir vėjo izoliacijų įrengimas; 5. Stoglangių įrengimas; 6. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 7. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 8. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 9. Žaibolaidžių įrengimas; 10. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.
	U ≤ ..... W/m²K
	

	Perdangos pastogėje šiltinimas
	Pagrįsti pagrindo paruošimą (įskaitant esamų atliekų pašalinimą), šilumos izoliacijos, vėjo izoliacijos ir, kai būtina, garo izoliacijos sprendinius. Detalizuoti šilumos tiltelių įtaką, liukų, angų, komunikacijų praėjimų ir kitų mazgų sandarinimą. Numatyti priežiūros takus ir saugų priėjimą prie eksploatuojamų elementų. Numatyti vertikalių paviršių sutvarkymą ir/ar šiltinimą (vėdinimo kaminėliai ir kt.). Sprendiniai negali bloginti pastogės vėdinimo sąlygų.

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas.
	U ≤ ..... W/m²K
	

	4. Išorinių sienų (ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų balkonų ar lodžijų konstrukcijos remontą ir (ar) sustiprinimą, jeigu neišmontuojamos ir neatstatomos balkonų ar lodžijų konstrukcijos, konstrukcijų (balkonų ar lodžijų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą) išmontavimą ir jų atstatymą, esamų lietvamzdžių išmontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą**

	Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant konstrukcijos defektų pašalinimą
	Pagrįsti fasado defektų šalinimo principą, šiltinimo sistemą, šilumos izoliacijos, tvirtinimo posistemio, armavimo sluoksnio, išorinės apdailos, degumo klasės, atsparumo smūgiui, ilgaamžiškumo ir priežiūros reikalavimus. Detalizuoti angokraščių, cokolio, stogo, stogelių, balkonų, lodžijų, įėjimų, lietaus vandens nuvedimo, deformacinių siūlių, inžinerinių įvadų ir kitų charakteringų mazgų, tame tarpe apdailos elementų tvirtinimo sprendinius (paslėptasis, atviras tvirtinimas ir kt.); Pateikti mazgų detales ir fasadų vizualizacijas. Sienų stiklintų balkonų viduje apšiltinimo ir apdailos sprendinius.

Pvz. nr.1:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.
Pvz. nr.2:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.
Pvz. nr.3:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Sienų paviršiaus paruošimas; 2. Langų ir balkonų blokų išėmimas; 3. Skylių ortakiams gręžimas išorinėse sienose; 4. Atraminių konstrukcijų montavimas, perforuoto cokolio profilio įrengimas 5. Sienų šiltinimas termoizoliaciniais moduliniais skydais; 6. Ortakių montavimas išorinėse sienose, kiaurymių sutvarkymas; 7. Skydų kampų, siūlių, sandūrų su išorės sienomis sutvarkymas, apdailos atlikimas; 8. Vidaus palangių išėmimas ir naujų įrengimas; 9. Vidaus langų ir durų angokraščių sutvarkymas; 10. Skydų apdailos atlikimas balkonuose; 11. Įmontuotų ortakių veikimo patikrinimas
	U ≤ ..... W/m²K
	

	Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio defektų pašalinimą
	Pagrįsti cokolio antžeminės ir požeminės dalių tvarkymo bei šiltinimo sprendinius: defektų šalinimo principus, požeminės dalies tvarkymo gylį (0,60 ar 1,20 m ar kt.), antžeminės dalies šiltinimo aukštį, hidroizoliaciją, šiltinimo medžiagos atsparumą drėgmei, šalčiui ir mechaniniam poveikiui. Įvertinti jungtis su fasado šiltinimo sistema, nuogrinda, įėjimais, rūsio langais, šviesduobėmis, inžineriniais įvadais, elektros, dujų, lietaus vandens nuvedimo ir kitomis sistemomis, numatant cokolio apdailą (keraminės plytelės, dekoratyvinis tinkas ar kt.) ir apsaugą nuo eksploatacinių pažeidimų.

Pvz. nr.1:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.
Pvz. nr.2:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.
	U ≤ ..... W/m²K
	

	Nuogrindos sutvarkymas
	Pagrįsti nuogrindos tipą, plotį, konstrukciją, nuolydį nuo pastato, lietaus vandens nuvedimo arba drenažo sprendinius. Įvertinti cokolio, požeminės pastato dalies hidroizoliacijos, rūsio angų, įėjimų, takų, želdinių ir aplinkinių dangų sąsajas. Sprendiniai turi užtikrinti paviršinio vandens nukreipimą nuo pastato ir nebloginti rūsio, cokolio, įėjimų bei aplinkos dangų būklės. 

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.
	-
	

	5. Esamų ar atstatytų balkonų ar lodžijų įstiklinimas ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimas pagal vieną projektą**

	Balkonų arba lodžijų stiklinimas, aptvarai ir konstrukciniai sprendiniai
	Suprojektuoti vieningą balkonų ir / arba lodžijų stiklinimo, aptvarų ir susijusių konstrukcinių sprendinių sistemą, nustatant stiklinimo apimtį, aukštį ir tipą, įskaitant galimus sprendinius per visą balkono ar lodžijos aukštį, nuo aptvaro iki viršutinės perdangos, stogo ar kitos ribojančios konstrukcijos. Įvertinti esamų balkonų plokščių, atramų, aptvarų, tvirtinimo mazgų ir gretimų konstrukcijų techninę būklę, laikomąją galią, deformacijas, korozijos, betono ir apsauginio sluoksnio pažeidimus, numatant reikalingą remontą, stiprinimą, apsaugą nuo korozijos ar elementų keitimą. Pagrįsti stiklinimo konstrukcijos tipą ir medžiagiškumą (berėmė sistema, aliuminio, plastikinio profilio ar kiti sprendiniai) tvirtinimo būdą, atsparumą vėjo ir eksploatacinėms apkrovoms, vandens nuvedimą, kondensato valdymą, sandarinimą, saugų naudojimą, valymą, priežiūrą ir ilgaamžiškumą. Įvertinti sąsajas su balkonų plokštėmis, aptvarais, angokraščiais, fasado šiltinimo sistema, šiltinamomis atitvaromis, lietaus vandens nuvedimo sistema ir kitais susijusiais pastato sprendiniais. Pateikti konstrukcinį pagrindimą, charakteringų mazgų detales ir vizualizacijas iš gatvės, kiemo bei kitų charakteringų apžvalgos taškų.

Pvz. nr.1:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.
Pvz. nr.2:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų stiklų kreipiančiųjų rėmų (profilių) konstrukcijos įstatymui; 2. Stiklų kreipiančiųjų rėmų (profilių) montavimas, tvirtinant prie balkono konstrukcijų; 3. Stiklų įstatymas į kreipiančiuosius rėmus (profilius), reguliavimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Sandūrų aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Nuolajų įrengimas.
Pvz. nr.3:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2.Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3.Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų aptvarų montavimas. 5.Aptvarų dažymas. 6.Atliekų sutvarkymas.
	U ≤ .....W/m²K
	

	6. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto, garažo) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas asmenų su negalia poreikiams (panduso įrengimas), buto ir (ar) kitų šildomų patalpų lauko durų keitimas, jeigu jos ribojasi su išore**

	Bendrojo naudojimo patalpų langų keitimas
	Parengti langų suvestinę pagal patalpas, nurodant gaminių tipus (medinio, plastikinio, aliuminio profilio ar kt.), matmenis, varstymo schemas, montavimo vietas (esama vieta, išnešimas į termoizoliacijos sluoksnį ar kt.) ir būtinus techninius parametrus. Įvertinti šiluminių tiltelių įtaką, sandarumo, mechaninio atsparumo, varstymo, saugaus naudojimo, priežiūros ir ilgaamžiškumo reikalavimus. Detalizuoti montavimo zoną, sandarinimą, garo ir vėjo izoliaciją, šilumos tiltelių valdymą, angokraščius, vidaus ir lauko palangių įrengimą.

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.
	U ≤ ..... W/m²K
	

	Bendrojo naudojimo lauko durų keitimas
	Pagrįsti įėjimo, tambūro, rūsio, šilumos punkto ir kitų bendrojo naudojimo lauko durų sprendinius: durų matmenis, praėjimo pločius, slenksčių aukščius, prieinamumo, saugaus naudojimo, evakuacijos, šiluminių savybių, sandarumo, šiluminių tiltelių mažinimo, mechaninio atsparumo, intensyvaus naudojimo, priežiūros reikalavimus. Įvertinti durų medžiagiškumą ir profilių tipą (aliuminio, plastikinio, medinio profilio ar kt.), furnitūrą, pritraukiklių, spynas, rankenas, slenksčius, praėjimo kontrolės, rakinimo ir atrakinimo evakuacijos metu sprendinius. Numatyti durų jungtis su fasado, cokolio, įėjimo aikštelių, laiptų, pandusų, stogelių, tambūro ir kitais susijusiais pastato sprendiniais. Detalizuoti montavimo zoną, sandarinimą, garo ir vėjo izoliaciją, šiluminių tiltelių valdymą, angokraščių apdailą ir mazgų suderinamumą su gretimomis konstrukcijomis.

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.
	U ≤ .....W/m²K
	

	Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas prieinamumui (panduso įrengimas)
	Įvertinti įėjimo zonos aukščių skirtumus, esamų laiptų, aikštelių, takų, įėjimo durų, fasado, cokolio, apšvietimo ir lietaus vandens nuvedimo sąsajas. Suprojektuoti pandusą arba kitą teisės aktų reikalavimus atitinkantį prieinamumo sprendinį, pagrindžiant jo geometriją, nuolydžius, aikšteles, turėklus, neslidžius paviršius, vandens nuvedimą, saugų naudojimą ir kt. Numatyti konstrukcijų remontą ar įrengimą, dangas, turėklus, apsauginius elementus, prireikus - apšvietimo sprendinius ir pažeistų paviršių atstatymą. 

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.
	-
	

	7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus**

	Butų ir kitų patalpų langų bei balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo gaminiais
	Parengti langų ir balkonų durų suvestinę pagal patalpas, nurodant gaminių tipus (medinio, plastikinio, aliuminio profilio ar kt.), matmenis, varstymo schemas, montavimo vietas (esama vieta, išnešimas į termoizoliacijos sluoksnį ar kt.) ir būtinus techninius parametrus. Įvertinti šiluminių tiltelių įtaką, sandarumo, mechaninio atsparumo, varstymo, saugaus naudojimo reikalavimus ir kt. Detalizuoti montavimo zoną, sandarinimą, garo ir vėjo izoliaciją, šilumos tiltelių valdymą, angokraščius, vidaus ir lauko palangių įrengimą ir balkonų durų slenksčius.

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.
	U ≤ ..... W/m²K
	

	8. Rūsio perdangos šiltinimas arba bendrojo naudojimo patalpų, buto ir kitos patalpos grindų ant grunto šiltinimas neįrengiant grindų dangos, jeigu daugiabučiame name nėra rūsio patalpų**

	Rūsio perdangos šiltinimas
	Pagrįsti šilumos izoliacijos tipą, storį, tvirtinimą, atsparumą drėgmei, mechaniniam poveikiui ir eksploatacinėms sąlygoms. Įvertinti vamzdynų, kabelių, šviestuvų, priešgaisrinių praėjimų, inžinerinių įvadų ir kitų elementų perkėlimo, apsaugojimo, sandarinimo ar pritaikymo sprendinius. Po šiltinimo turi būti išlaikytas saugus patalpų naudojimas, būtinas aukštis ir priėjimas prie sistemų.

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.
	U ≤ ..... W/m²K
	

	9. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams**

	Liftų atnaujinimas arba keitimas energiniu požiūriu efektyvesniais liftais
	Įvertinti esamų liftų, šachtų, mašinų patalpų, laikančiųjų konstrukcijų ir elektros įrenginių būklę. Suprojektuoti energiniu požiūriu efektyvius liftus, pagrindžiant jų keliamąją galią, greitį, sustojimų skaičių, kabinos matmenis, valdymą, pavarą, apšvietimą, avarinį ryšį ir saugos įtaisus. Liftus ir priėjimą prie jų pritaikyti asmenims su negalia, įvertinant durų pločius, slenksčius, valdymo įtaisus, ženklinimą ir sustojimo tikslumą. Numatyti reikalingus šachtų, angų, aikštelių, konstrukcijų, elektros, priešgaisrinės saugos ir apdailos darbus. 

Pvz.:
1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.
	
	

	10. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)**

	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir apšvietimo sistemos atnaujinimas
	Pagrįsti apšvietimo zonas, šviestuvų išdėstymą, valdymo principą, daviklius ar automatiką, kabelių trasas, apsaugos priemones, energinio efektyvumo reikalavimus, elektros skydų, apsaugos aparatų ir kitų elementų atnaujinimą ar pritaikymą. Įvertinti laiptines, rūsius, įėjimus, tambūrus, technines patalpas, lauko prieigas ir sąsajas su įeigos kontrolės, vėdinimo, silpnųjų srovių bei kitomis sistemomis.

Pvz. nr.1:
1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui. 
Pvz. nr.2:
1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas. 
	-
	

	II. KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

	11. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo žaibo, jeigu neįgyvendinama lentelės 3 punkte nurodyta priemonė, atnaujinimas, keitimas ar įrengimas, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat namui priklausančių vietinių įrenginių atnaujinimas, keitimas) atnaujinimas, keitimas ar įrengimas**

	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas arba keitimas
	Numatyti stovų, magistralių, išvadų, revizijų ir kitų sistemos elementų keitimo ribas, vamzdynų tvirtinimą, triukšmo mažinimą, priežiūrą, nuolydžius, sandarinimą ir priešgaisrinį sandarinimą per perdangas bei sienas ir kt. 

Pvz. nr.1:
1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 
Pvz. nr.2:
1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. 
	-
	

	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas arba keitimas
	Numatyti vamzdynų, stovų, įvadų, apskaitos, uždaromosios armatūros, revizijų ir kitų elementų keitimo ribas. Numatyti izoliavimą nuo rasojimo, priežiūrą, bandymus, praplovimą, dezinfekavimą, sandarinimą, priešgaisrinį sandarinimą per perdangas bei sienas ir kt. 

Pvz. nr.1:
1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 
Pvz. nr.2:
1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
	-
	

	12. Naujų balkonų įrengimas**

	Naujų balkonų įrengimas.
	Įvertinti pastato laikančiųjų konstrukcijų būklę, naujų balkonų įrengimo galimybes ir poveikį statinio mechaniniam atsparumui, pastovumui bei architektūrinei išraiškai. Nustatyti balkonų vietą, matmenis, konstrukcinę schemą, atrėmimo ir tvirtinimo būdą, apkrovas, deformacijų ribojimą, apsaugą nuo korozijos ir ilgaamžiškumą, sprendinius pagrindžiant skaičiavimais. Suprojektuoti laikančiąsias konstrukcijas, aptvarus, grindų dangą, hidroizoliaciją, nuolydžius, vandens nuvedimą ir jungtis su fasado šiltinimo sistema, langais, balkonų durimis bei kitomis pastato konstrukcijomis. Numatyti angų formavimo, konstrukcijų stiprinimo, laikino atrėmimo, montavimo, tvirtinimo, sandarinimo, apskardinimo, apdailos atkūrimo ir aplinkos sutvarkymo darbus. Projekte pateikti balkonų planus, fasadus, konstrukcinius skaičiavimus, charakteringus mazgus, techninius reikalavimus ir priėmimo kriterijus.

Pvz.:
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):1. Gręžtinių pamatų įrengimas. 2.Vertikalių metalinių elementų montavimas. 3.Horizontalių metalinių elementų montavimas. 4.Balkono plokščių betonavimas armuojant. 5.Balkono aptvėrimų iš daugiasluoksnių plokščių įrengimas. 6.Išorinių nuolajų montavimas.
	-
	

	13. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas**

	Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų ir turėklų atnaujinimas
	Numatyti paviršių paruošimo, pelėsio, nešvarumų, atšokusių dažų, rūdžių ir kitų defektų pašalinimo, glaistymo, dažymo, grindų ir pakopų remonto ar dangų įrengimo sprendinius, užtikrinant paviršių neslidumą, atsparumą, priežiūros paprastumą ir saugų naudojimą. Į darbų apimtį įtraukti sienų, lubų, grindų, pakopų, turėklų, porankių ir metalinių konstrukcijų remontą bei atnaujinimą, taip pat pašto dėžučių, ženklinimo, apšvietimo, silpnųjų srovių ir kitų laiptinėje esančių elementų sutvarkymą. 

Pvz. nr.1:
1. Pažeisto seno tinko nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas. 
Pvz. nr.2:
1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.
	-
	

	14. Čiurlių ir (ar) kitų paukščių rūšies reikalavimus atitinkančios dirbtinės lizdavietės įrengimas**

	Dirbtinių lizdaviečių čiurliams ir (ar) kitoms pastate perinčioms paukščių rūšims įrengimas
	Įvertinti pastate esančias ar buvusias čiurlių ir (ar) kitų paukščių lizdavietes ir pagal nustatytą rūšį, pastato architektūrą bei fasado ir stogo sprendinius parinkti dirbtinių lizdaviečių tipą, skaičių, vietą, aukštį ir tvirtinimo būdą. Kai tinkamų sprendinių negalima patikimai nustatyti, juos pagrįsti ornitologo išvada. Lizdavietes numatyti kuo arčiau buvusių perėjimo vietų, užtikrinant saugų priskridimą, apsaugą nuo perkaitimo ir atmosferos poveikio, rūšiai tinkamus matmenis, stabilumą, ilgaamžiškumą ir suderinamumą su pastato konstrukcijomis. Čiurlių lizdavietes, kai leidžia pastato sprendiniai, numatyti ne žemiau kaip 4 m aukštyje ir grupėmis. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje numatyti darbų vykdymo eiliškumą ir terminus, atsižvelgiant į paukščių perėjimo laikotarpį ir užtikrinant, kad nebūtų pažeidžiami aktyvūs lizdai. Numatyti tvirtinimo, sandarinimo, apskardinimo, hidroizoliavimo ir apdailos atkūrimo darbus. Projekte pateikti lizdaviečių išdėstymo schemą, tvirtinimo mazgus, techninius reikalavimus ir kt. 

Pvz.:
1. Čiurlių lizdavietė ne mažiau 6 landų (medžio betono, fasadinė kapsulė ar pan.). 2. Tvirtinimo elementai (inkarai, varžtai, sandarinimo medžiagos). 3. Darbo vietos paruošimas (kopėčios/pastoliai, įrankiai). 4. Lizdavietės montavimas į fasadą / apšiltinimo sluoksnį. 5. Angos pjovimas fasade (jei reikalinga). 6. Sandarinimas, apdaila aplink lizdavietę. 
	-
	

	15. Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas daugiabučiam namui priklausančiose automobilių saugyklose**

	Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas automobilių saugyklose.
	Įvertinti esamo elektros įvado ir skydų galią, automobilių saugyklos išplanavimą, stovėjimo vietų skaičių, gaisrinę saugą ir infrastruktūros plėtros galimybes. Pagal investicijų plane numatytą apimtį suprojektuoti elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą tik pastato vidaus elektros tinklų ir daugiabučiam namui priklausančios automobilių saugyklos ribose: vidaus elektros maitinimo linijas nuo esamo pastato skirstomojo skydo, kabelių trasas, skydus, įžeminimą, apsaugą nuo viršsrovių, nuotėkio ir viršįtampių, elektros energijos apskaitą bei galios valdymą. Įkrovimo prieigas išdėstyti saugiai, numatant apsaugą nuo mechaninio poveikio, patogų naudojimą ir priežiūrą. Sprendinius suderinti su gaisrinės saugos, evakuacijos, vėdinimo, apšvietimo ir kitomis pastato sistemomis. Numatyti kabelių ir kitų inžinerinių komunikacijų praėjimų per sienas, perdangas ir kitas atitvaras sandarinimą, o priešgaisrinėse atitvarose – priešgaisrinį sandarinimą, išlaikant reikalaujamą atsparumą ugniai. Numatyti ženklinimą ir kt. 

Pvz.:
1. Vidaus elektros maitinimo linijų ir kabelių trasų nuo esamo pastato skydo iki įkrovimo stotelės įrengimas; 2. Įkrovimo stotelei skirtų skydų, įžeminimo, apsaugos nuo viršsrovių, nuotėkio ir viršįtampių, elektros apskaitos bei galios valdymo įrengimas; 3. Įkrovimo stotelės montavimas, prijungimas, nustatymas ir paleidimas; 4. Kabelių praėjimų sandarinimas, ženklinimas.
	-
	

	16. Rūsio patalpų pritaikymas priedangai**

	Rūsio patalpų pritaikymas priedangos funkcijai.
	Įvertinti rūsio patalpų konstrukcijų būklę, plotą, aukštį, drėgmę, inžinerines sistemas, patekimo ir evakuacijos galimybes bei nustatyti priedangai tinkamų patalpų ribas ir kt. Suprojektuoti saugų patekimą, evakuaciją, patalpų zonavimą, vėdinimą, elektros tiekimą, avarinį apšvietimą, ryšio, vandens ir sanitarinius sprendinius. Numatyti konstrukcijų ir angų sutvarkymą, inžinerinių tinklų apsaugą, priešgaisrinį sandarinimą, drėgmės šalinimą, paviršių remontą, ženklinimą ir būtiną įrangą. Sprendinius suderinti su pastato konstrukcijomis, gaisrine sauga ir inžinerinėmis sistemomis. 

Pvz.:
1. Žemės darbai. 2. Avarinio išėjimo tunelio įrengimas. 3. Avarinės išėjimo angos įrengimas. 4. Sienų mūrijimas, apsaugos sudarymui nuo sprogimo. 5. Avarinio išlipimo šachtos įrengimas. 6. Tunelio apšvietimo įrengimas. 7. Tunelio sienų apdaila. 8. Angų iškirtimas durų platinimui. 9. Išorės durų keitimas šarvuotomis durimis.
	-
	

	17. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų angų didinimas**

	Langų ir balkonų durų angų didinimas.
	Įvertinti sienų konstrukciją, techninę būklę ir angų didinimo poveikį pastato mechaniniam atsparumui bei pastovumui. Nustatyti didinamų angų matmenis, išdėstymą, ardymo ribas, sąramų, atramų ir kitų konstrukcijų stiprinimo ar keitimo sprendinius atsižvelgiant į esamą situaciją. Sprendinius suderinti su fasado architektūra, langų ir balkonų durų keitimu, balkonų, atitvarų šiltinimo, angokraščių, palangių, slenksčių, hidroizoliacijos ir apdailos sprendiniais. Numatyti saugų laikiną konstrukcijų atrėmimą, angų pjovimą ar ardymą, konstrukcijų stiprinimą, tvirtinimą, sandarinimą, šiluminių tiltelių mažinimą ir pažeistų paviršių atkūrimą. Projekte pateikti angų planus, fasadus, konstrukcinius mazgus, skaičiavimus ir kt. 

Pvz.:
1.Griuvenų ardymas. 2.Griuvenų pakrovimas. 3.Griuvenų išnešimas arba išvežimas karučiais iki 100 m. 4.Sudėjimas į krūvas.
	-
	

	18. Dviračių saugyklų įrengimas**

	Dviračių saugyklų įrengimas.
	Įvertinti saugyklos vietą, patekimo galimybes. Suprojektuoti saugų ir patogų dviračių laikymą, numatant stovus ar tvirtinimo elementus, rakinimą, apšvietimą, vėdinimą, ženklinimą, apsaugą nuo atmosferos poveikio ir kt. 

Pvz.:
1. Tvirtinimo vietų žymėjimas. 2. Skylių gręžimas. 3. Stovų dviračiams tvirtinimas.
	-
	



	*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos priemonės turi atitikti investicijų plane numatytas priemones, darbų aprašymus ir kiekius.
	**Sustambintų priemonių pavadinimai turi atitikti Programoje išvardintų priemonių pavadinimus pagal aktualią redakciją.
6. Atsekamumas, kokybės kontrolė
Kiekviena investicijų plano priemonė turi būti aiškiai susieta su techninės užduoties reikalavimu ir atitinkamais projekto sprendiniais: projekto dalimi, brėžiniais, mazgais, techninėmis specifikacijomis ir kiekiais.
Projektuotojas privalo užtikrinti, kad techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir darbų kiekių žiniaraščiai neprieštarautų vieni kitiems.
Kartu su projektu turi būti pateikta pastabų suvestinė, sprendinių suderinimo protokolai, vizualizacijų rinkinys (vizualizacija 3D formatu ir vizualizacija su gretima urbanistine aplinka 3D format), alternatyvų palyginimo lentelė, kai alternatyvos buvo vertintos.
Projektinė dokumentacija tikslinama pagal Užsakovo, ekspertizės, derinančių subjektų pastabas.
7. Baigiamoji nuostata
Ši techninė užduotis yra pirkimo dokumentų ir sutarties dalis. Projektuotojas privalo ją taikyti kartu su patvirtintu investicijų planu, tačiau investicijų plano formuluotės negali pakeisti techninio projektavimo detalumo, sprendinių suderinimo, kiekių pagrindimo ir kokybės priėmimo reikalavimų.
