18
17

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-677

Vilnius

Vadovaudamasis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2009, Nr. 112-4776), 19 punktu:

1. tvirtinu Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama);

2. nustatau, kad:

2.1. daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektams, kurie buvo parengti pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282), iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, teikiami Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai patikslinus pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Tvarkos aprašą. Patikslintiems daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektams gali būti netaikomi šio Tvarkos aprašo 31–40 punktuose nustatyti projekto ar jo dalies (dalių) parengimo paslaugų pirkimo reikalavimai. Pateikiant patikslintą daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektą kartu pateikiamas ir anksčiau parengtas daugiabučio namo modernizavimo investicijų projektas ir statinio techninis projektas (jeigu buvo parengtas) ir šių projektų parengimo faktą patvirtinantys dokumentai (projektavimo paslaugų sutarties, darbų perdavimo–priėmimo akto, sąskaitos faktūros kopijos); 

2.2. šio įsakymo 2.1 punktas galioja 12 mėnesių nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.
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NAUJA REDAKCIJA nuo 2011 11 19

(Žin., 2011, Nr. 139-6563)
INFOLEX PASTABOS:

1. Vadovaujantis 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (Žin., 2013, Nr. 60-2986) nustatyta, kad Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams (investicijų planams), parengtiems ir pateiktiems derinti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai, taip pat kurių rengimui paskelbti viešieji pirkimai iki šio įsakymo įsigaliojimo, šio įsakymo pakeitimai gali būti netaikomi.

2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (Žin., 2013, Nr. 122-6202) nustatyta, kad šis įsakymas taikomas projektams, pradėtiems rengti nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos (2013 11 30).
3. 2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (TAR, 2014, Nr. 2014-04594; TAR, 2014, Nr. 2014-05724) nustatyta, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo pakeitimai netaikomi parengtiems Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planams, kuriems nustatyta tvarka raštu pritarė Agentūra iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Pakeisti Tvarkos aprašo 16, 17, 24, 26 punktai bei priedo 1 punktas netaikomi Investicijų planų projektams, kurie rengiami pagal šių projektų rengimo paslaugų sutartis, sudarytas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos (2014 04 23).
DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) projekto RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto, kaip jis suprantamas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) (toliau – Valstybės paramos taisyklės), turinio ir rengimo organizavimo reikalavimus.
2. 
KEISTA:

2012 09 28 įsakymu Nr. D1-791 (nuo 2012 10 03)

(Žin., 2012, Nr. 114-5797)
Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188) (toliau – Valstybės paramos įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) (toliau – Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) (toliau – Bendrijų įstatymas), Valstybės paramos taisyklėse.
3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (toliau – Projektas) sudaro:

3.1. daugiabučio namo (toliau – Namas) energinio naudingumo sertifikatas, parengiamas ir išduodamas prieš namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą (toliau – esamos būklės energinio naudingumo sertifikatas);
KEISTA:

2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
3.2. namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau − Investicijų planas);

3.3. statinio projektas (projektai);

3.4. Namo energinio naudingumo sertifikatas parengiamas ir išduodamas po namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo. Jeigu projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinus pirmojo etapo priemones, parengiamas ir išduodamas tarpinis namo energinio naudingumo sertifikatas.

4. Projektas turi atitikti savivaldybių patvirtintus bendruosius planus ir (ar) kitus teritorijų planavimo dokumentus ir specialiuosius architektūros reikalavimus, kuriuos namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar jo įgalioto Investicijų plano rengėjo prašymu pateikia savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas.

II. PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMAS

5.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Sprendimą dėl Projekto rengimo priima namo butų ir kitų patalpų savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) (toliau – Civilinis kodeksas) 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.
6.
KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
Rengiant Projektą, namo butų ir kitų patalpų savininkams atstovauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, kuris organizuoja Projekto rengimą, atlikdamas statytojo (užsakovo) pareigas, nustatytas Statybos įstatyme, arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu sudaroma pavedimo sutartis su savivaldybės paskirtu savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriumi (toliau – Užsakovas).
7. NETEKO GALIOS:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
8.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Užsakovas, nurodytas Tvarkos aprašo 6 punkte, gali kreiptis į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruojančią viešąją įstaigą Būsto energijos taupymo agentūrą (toliau – Agentūra), kuri neatlygintinai konsultuoja Projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, ir kreiptis į finansuotoją dėl preliminarios informacijos apie galimybę gauti lengvatinį kreditą Projekto įgyvendinimui.
9.
KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
3. 2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
Projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugos perkamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 2.9 papunktyje nustatyta tvarka. Projekto rengimo paslaugos gali būti perkamos tiek visam Projektui, tiek atskiroms jo dalims parengti.

Projekto (jo dalies) papildomos rengimo (tikslinimo) paslaugos perkamos iš to paties tiekėjo (neskelbiamų derybų būdu) su sąlyga, kad Projekto (jo dalies) papildomos rengimo (tikslinimo) paslaugos yra techniškai ir ekonomiškai pagrįstos ir būtinos Projektui parengti ir įgyvendinti. Tokia papildomų paslaugų sutartis sudaroma tik su tuo pačiu tiekėju, su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės. Papildomų paslaugų kaina nustatoma vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 22-944). Papildomų paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik gavus Agentūros pritarimą.
10. NETEKO GALIOS:

2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
III. NAMO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS

11.

KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Namo energinis naudingumas įvertinamas ir jo Energinio naudingumo sertifikatas išduodamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. D1-674 (Žin., 2005, Nr. 151-5568; 2012, Nr. 99-5071).
12. 
KEISTA:

1. 2012 09 28 įsakymu Nr. D1-791 (nuo 2012 10 03)

(Žin., 2012, Nr. 114-5797)
2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
Namo esamos būklės energinio naudingumo sertifikatas rengiamas siekiant įvertinti esamą namo energinį naudingumą ir pagrįsti investicijų plane numatomas namo energinio naudingumo didinimo priemones.
13. Energinio naudingumo sertifikavimas po namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo ir jei Projektas įgyvendinamas etapais, po pirmojo etapo namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo atliekamas, siekiant nustatyti namo energinio naudingumo klasės pokyčius ir teisę į valstybės paramą, numatytą Valstybės paramos įstatyme.

IV. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

14.
KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
3. 2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
Investicijų plano tikslas – įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemones, kurios leistų atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninei užduočiai parengti.

Investicijų plano rengimo vadovas turi:

- atitikti neypatingo statinio projekto ar projekto dalies vadovo kvalifikacinius reikalavimus, ar, ypatingo statinio atveju, turėti statinio projekto ar projekto dalies vadovo atestatą, išduotą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, arba

- turėti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestatą, išduotą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-972 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo“, arba

- turėti energijos auditoriaus atestatą, išduotą vadovaujantis Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Investicijų plano forma pateikiama Tvarkos aprašo 1 priede. Investicijų planas gali būti rengiamas neatlygintinai naudojantis Agentūros kompiuterine priemone.
15. Investicijų plano sudėtis:

15.1. pagrindiniai namo techniniai rodikliai;

15.2. namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas;

15.3. namo esamos būklės energinio naudingumo įvertinimas;
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
15.4. numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės;

15.5. numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas;

15.6. preliminarios namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos apskaičiavimas;

15.7. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina;

15.8. Projekto įgyvendinimo planas;

15.9. Projekto finansavimo planas;

15.10. investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas.

16. 
KEISTA:

2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
Pagrindiniai namo techniniai rodikliai, nurodyti Tvarkos aprašo priedo 1 lentelėje, nustatomi vadovaujantis namo kadastriniais duomenimis, namo esamos būklės energinio naudingumo sertifikato duomenimis, namo techninio paso duomenimis, atlikus vizualinę apžiūrą ir prireikus natūrinius matavimus vietoje. Prie investicijų plano pridedamos ištraukos iš turimo namo statybos projekto (namo planas, fasadas, šlaitinio stogo skerspjūvis) arba namo eskizinis planas, fasado schema, šlaitinio stogo skerspjūvio schema, jeigu namo statybos projekto nėra.

17. 
KEISTA:

2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinė techninė būklė įvertinama pagal namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo pateiktus namo kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, kurios vykdomos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1- 1067 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka patvirtinimo“ pakeitimo“ ir statybinių tyrinėjimų, jeigu tokie buvo atlikti. Investicijų plano rengėjas privalo patikrinti ir/ar papildyti užsakovo pateiktus duomenis atlikdamas namo ir jo inžinerinių sistemų vizualinę apžiūrą vietoje, dalyvaujant namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo atstovui ir (ar) savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus atstovui, kuri įforminama vizualinės apžiūros aktu. Šį aktą pasirašo visi apžiūroje dalyvavę asmenys. Apžiūros aktas turi būti papildytas fotofiksacine medžiaga apie esminius namo konstrukcijų ir inžinerinių įrenginių defektus ir deformacijas. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė įvertinama balais: 4 – gera, 3 – patenkinama, 2 – bloga (artimiausiu metu būtina remontuoti ar keisti), 1 – labai bloga (būtina remontuoti ar keisti nedelsiant). Investicijų plane pirmiausia numatomas konstrukcijų ir inžinerinių sistemų, kurių būklė labai bloga ar bloga, atnaujinimas ir/ar modernizavimas.

18.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Namo esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namo energinio naudingumo sertifikatą, parengtą Tvarkos aprašo 11 ir 12 punktuose nurodyta tvarka. Siekiant palyginti skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas patalpų šildymui su faktinėmis, investicijų plane pateikiamos faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui, kurios nustatomos pagal paskutiniųjų 3-jų metų iki investicijų plano rengimo metų duomenų vidurkį. Duomenis pateikia šilumos tiekėjas ir (ar) namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Taip pat nurodomos namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kWh/metus ir kWh/m² namo naudingojo ploto/metus. Nustatomas paskutiniųjų trejų metų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius ir apskaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui.
19. 
KEISTA:

1. 2012 09 28 įsakymu Nr. D1-791 (nuo 2012 10 03)

(Žin., 2012, Nr. 114-5797)
2. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
3. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pagrindžiamos Tvarkos aprašo 17 ir 18 punktuose nurodytais namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės – techninės būklės ir namo energinio naudingumo įvertinimais. Šios priemonės turi atitikti Programos priede pateiktas Valstybės remiamas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) priemones, užtikrinti, kad įgyvendinus Projektą bus pasiekta ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė, ir Valstybės paramos taisyklėse nustatytą sąlygą, kad skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 20 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo. Investicijų planai, kuriuose pagal numatomas įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų ir bendra šių priemonių įgyvendinimo investicijų suma (rangos darbų kaina) sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato atkuriamosios vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, turi užtikrinti, kad įgyvendinus šiuos projektus būtų pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė. Investicijų plane turi būti nurodomos numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių techninės ir energinės savybės ir darbų kiekis, susijęs su šių priemonių įgyvendinimu. Investicijų plane atliekamas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas pagal Tvarkos aprašo 20, 22 ir 25 punktuose nurodytus rodiklius. Viename iš variantų turi būti numatytas termoreguliatorių ir šilumos apskaitos sistemos butuose ir kitose patalpose įrengimas.
20.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Suminės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui kWh/m²/metus nustatomos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones (išskyrus liftus, kurių keitimo energinis efektyvumas apskaičiuojamos atskirai pagal gamintojo pateikiamus duomenis). Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis naudingumas įvertinamas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis namo patalpų šildymui. Šis santykis išreiškiamas procentais ir jis turi būti ne mažesnis, kaip nurodytas Tvarkos aprašo 19 punkte. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ‒ (ŠESD) (CO2) kiekio sumažėjimas apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 3 priede pateiktą metodiką.
21.
KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
3. 2014 06 05 įsakymu Nr. D1-503 (nuo 2014 06 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07269)
Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina apskaičiuojama vadovaujantis rinkos kainomis. Šių kainų apskaičiavimo pagrindimas pateikiamas Investicijų plano priede, nurodant rinkos kainos analizę arba tyrimą, pagrindinių darbų kiekius, įkainius ir nuorodas į konkrečius įkainius. Darbų kiekiai nustatomi pagal natūrinių matavimų duomenis.

22. 
KEISTA:

1. 2012 09 28 įsakymu Nr. D1-791 (nuo 2012 10 03)

(Žin., 2012, Nr. 114-5797)
2. 2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma sumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, (įskaitant projekto ekspertizę), statinio statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas (projektavimo darbų ir statybos techninės priežiūros paslaugų kaina nustatoma atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 2.5 papunktyje nurodytus šių išlaidų apmokėjimo ir kompensavimo dydžius; administravimo išlaidų dydis apskaičiuojamas šio nutarimo 2.6 papunktyje nustatytų valstybės kompensuojamų administravimo išlaidų tarifą (Lt/m2) patalpų naudingojo ploto/per mėnesį (pridėjus PVM), padauginus iš namo naudingojo (bendrojo) ploto (m2) ir Investicijų plane numatytos Projekto įgyvendinimo trukmės (mėnesiais)).
23. Projekto įgyvendinimo planas sudaromas atsižvelgus į Valstybės paramos taisyklių nuostatas, kad Projektas turi būti įgyvendintas per dvejus metus ir kad Projektas gali būti įgyvendinamas etapais.

24. 
KEISTA:

1. 2012 01 12 įsakymu Nr. D1-28 (nuo 2012 01 19)

(Žin., 2012, Nr. 9-351)
2. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
3. 2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
4. 2014 06 05 įsakymu Nr. D1-503 (nuo 2014 06 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-07269)
Projekto finansavimo planas rengiamas vadovaujantis projekto rengimo ir įgyvendinimo suvestine kaina, užsakovo pateiktais duomenimis apie butų ir kitų patalpų savininkų planus finansuoti projektą nuosavomis lėšomis, taip pat kitomis lėšomis (jei tokios numatytos ir patvirtintos atitinkamomis sutartimis), neįskaitant valstybės paramos, kuri suteikiama kompensuojant išlaidas ar jų dalį tik įgyvendinus projektą arba jo pirmąjį etapą. Finansavimo plane nurodomos butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos, kredito dydis ir kitos lėšos (jei jos numatytos). Valstybės paramos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Valstybės paramos taisyklėmis. Į valstybės paramos sumą neįskaitoma valstybės parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. 

Finansavimo planas detalizuojamas parengiant preliminarų investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams. Paskirstant lėšas butų ir kitų patalpų savininkams, įvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje (buto ir kitų patalpų naudingajam (bendrajam) plotui) ir individualios investicijos (buto ar kitų patalpų langų keitimui, balkonų įstiklinimui, šildymo prietaisų butuose ir kitose patalpose keitimui ir kitoms priemonėms), investicijos atėmus numatomą valstybės paramą ir kredito suma, tenkanti kiekvienam butui ar kitai patalpai. Be to, kiekvienam butui ar kitai patalpai apskaičiuojamas preliminarus kredito gražinimo ir palūkanų apmokėjimo mėnesinės įmokos tarifas (litais / m2 patalpų naudingojo (bendrojo) ploto).

Preliminarus kredito gražinimo terminas, metais ar mėnesiais, nustatomas atsižvelgus į kredito dydį ir didžiausios mėnesinės įmokos dydį (rekomenduojama ne ilgesnis kaip 20 metų).

Preliminarus mėnesinės įmokos tarifas neturi būti didesnis už didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos tarifą, kuris nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 2.4. papunktyje pateiktą formulę. 
Apskaičiuojant didžiausios mėnesinės įmokos dydį pagal nurodytą formulę, gali būti įvertinta esamos padėties skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų atitiktis faktinėms šiluminės energijos sąnaudoms pagal Tvarkos aprašo 1 priedo 3 lentelėje pateiktus rodiklius. Jeigu skirtumas tarp skaičiuojamųjų ir faktinių šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui yra reikšmingas, viršija 15 procentų, tuomet skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų rodikliai Ee ir Ep gali būti nustatomi atsižvelgus į faktinį šiluminės energijos sąnaudų rodiklį, nurodytą Tvarkos aprašo 1 priedo 3 lentelės 5.1.3 papunktyje. Tuomet Ee = Ef, kWh/m², o Ep = Ef x(1-es), kur: Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą, Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, Ef – faktinės šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos Tvarkos aprašo 1 priedo 3 lentelės 5.1.3 papunktyje, es – skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimo, palyginus su esama padėtimi, procentinė dalis, nurodyta Tvarkos aprašo 1 priedo 5 lentelės 7.3 papunktyje.

Jei preliminarus mėnesinės įmokos tarifas tenkantis konkrečiam butui viršija didžiausios (leistinos) įmokos tarifo dydį, tvirtinant Investicijų planą turi būti gautas to buto savininko rašytinis sutikimas arba koreguojamas investicijų dydis, ar ilginamas kredito gražinimo terminas.
25.

KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas, tenkančias namo buto ir kitų patalpų savininkams, atėmus valstybės paramą. Taip pat įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas. Investicijų ekonominis naudingumas gali būti nustatomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų ekonominio naudingumo įvertinimo metodika, kuri pateikta Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt/statyba ir būstas/būstas/būsto teisinis reglamentavimas/valstybės parama būstui modernizuoti. Investicijų ekonominis naudingumas turi būti iliustruotas grafiškai.
26.
KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
Parengtas Investicijų plano projektas viešai aptariamas su namo butų ir kitų patalpų savininkais. Viešąjį aptarimą organizuoja, jo tvarką nustato ir jame dalyvauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Projektą pristato Investicijų plano rengėjas. Į viešąjį aptarimą gali būti kviečiamas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, Agentūros atstovas ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję asmenys. Po viešojo aptarimo Investicijų plano projektas prireikus patikslinamas.
261. 
KEISTA:

2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
Parengtas Investicijų plano projektas pateikiamas projekto užsakovui, kuris įvertina projekto atitiktį namo būklei ir jo atnaujinimo poreikiams ir projekto derinimo faktą patvirtina savo parašu ant Investicijų plano projekto titulinio lapo. Ant investicijų plano projekto titulinio lapo pasirašo Investicijų plano rengimo vadovas ir rengėjai. Investicijų plano rengimo vadovas pasirašo ant kiekvieno investicijų plano lapo. 

Jei Investicijų plano projekto Užsakovas yra savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba savivaldybė, parengtas Investicijų plano projektas turi būti suderintas su namo bendrojo naudojimo objektų valdytoju, kuris įvertina projekto atitiktį namo būklei ir jo atnaujinimo poreikiams ir projekto derinimo faktą patvirtina savo parašu ant Investicijų plano projekto titulinio lapo.
27. NETEKO GALIOS:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
28.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Parengtą ar po viešo aptarimo patikslintą Investicijų plano projektą Užsakovas pateikia derinti Agentūrai. Agentūra per 10 darbo dienų įvertina Investicijų plano atitiktį Programai, Valstybės paramos taisyklėms, Tvarkos aprašui ir derina arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą jį derinti.
29.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Suderintą Investicijų planą tvirtina namo butų ir kitų patalpų savininkai priimdami sprendimą balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo protokolas turi būti įregistruotas Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 (Žin., 2012, Nr. 2-63) nustatyta tvarka, jo kopija įsegama į Investicijų plano bylą ir per 10 darbo dienų pateikiama Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytai įstaigai.
30. Jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatvirtina suderinto su Agentūra Investicijų plano ir (ar) jį keičia, pakeistas Investicijų planas pakartotinai derinamas su Agentūra Tvarkos aprašo 28 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

V. STATINIO PROJEKTAS (PROJEKTAI)

31. Vadovaujantis patvirtintu Investicijų planu, Statybos įstatymo nustatyta tvarka pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ rengiamas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – Statinio projektas).

32.

KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Rengiant statinio projektą pritaikomi tipiniai daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai (jeigu tokie yra).
33.
KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
Jeigu pagal investicijų planą apšiltinamos išorinės sienos, keičiami langai, turi būti sprendžiamas šildymo sistemos subalansavimas pagal pasikeitusius šilumos poreikius, taip pat patalpų vėdinimo sutvarkymas pagal normatyvinius reikalavimus.
34. Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nustatyta tvarka.

35.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Parengus ir nustatyta tvarka patvirtinus Investicijų planą ir statinio projektą, Užsakovas organizuoja Projekto įgyvendinimą ir, esant reikalui, kreipiasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo.
36. Projekto ar jo dalių rengėjai atsako pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai dėl Tvarkos aprašo taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto rengimo

tvarkos aprašo

1 priedas

KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
3. 2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
(Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano forma)

(titulinis lapas)

Investicijų plano rengėjas

.......................................................................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono Nr., fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., veiklos teisinis pagrindas)
.............................................................................................................................................................
DAUGIABUČIO NAMO.................... ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

(adresas)

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

(Data)

(Vietovė)

Investicijų plano rengimo vadovas:..............................................
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) 
Rengėjai:.......................................................................................

(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) 
Užsakovas ....................................................................................
.....................................................................................................

(žyma „pritariu“, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data) 
Suderinta:


Būsto energijos taupymo agentūra 

...................................................................................................

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data) 
	1 įvadas: Įvade Nurodomas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – Investicijų planas) užsakovas, rengimo sutarties data ir registracijos numeris, dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas Investicijų planas: esamos padėties daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas, kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai, statybinių tyrinėjimų, jei jie buvo atlikti, ataskaitos, Investicijų plano rengėjo atliktos vizualinės apžiūros, natūrinių matavimų atlikimo aktai, nurodant jų datas ir registracijos numerius, naudotų normatyvinių dokumentų sąrašas. 

Nurodomi savivaldybės pateikti specialieji architektūriniai ar paveldosaugos reikalavimai, kuriuos pateikia užsakovas (jei jie yra). Investicijų plano rengimo vadovas ir rengėjai, jų kvalifikacinių atestatų ar diplomų registracijos numeriai ir išdavimo datos, telefonų numeriai, adresai, el. paštas. 


2. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) 


;

2.2. aukštų skaičius 
;

2.3. statybos metai tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra)
;

KEISTA:

2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
2.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data 
;

2.5. užstatytas plotas (m2) 
;

2.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2) 
;

2.7. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Lt (VĮ Registrų centro duomenimis)
;

KEISTA:

2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelė

	Eilės Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis, vnt.
	Pastabos


	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	bendrieji rodikliai

	3.1.1.
	butų skaičius
	vnt.
	
	

	3.1.2.
	butų naudingasis plotas
	m2
	
	

	3.1.3.
	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*
	vnt.
	
	

	3.1.4.
	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingasis) plotas
	m2
	
	

	3.1.5.
	namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)
	m2
	
	

	3.2.
	sienos (nurodyti konstrukciją)

	3.2.1.
	fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius
	m2
	
	

	3.2.2.
	fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas
	W/m2K
	
	

	3.2.3.
	cokolio plotas
	m2
	
	

	3.2.4.
	cokolio šilumos perdavimo koeficientas
	W/m2K
	
	

	3.3.
	stogas (nurodyti konstrukciją)

	3.3.1.
	stogo dangos plotas
	m2
	
	

	3.3.2.
	stogo šilumos perdavimo koeficientas
	W/m2K
	
	

	3.4.
	langai ir lauko durys

	3.4.1.
	butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų:
	vnt.
	
	

	3.4.1.1.
	skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus 
	vnt.
	
	

	3.4.2.
	butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų:
	m2
	
	

	3.4.2.1.
	plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus 
	m2
	
	

	3.4.3. 
	skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų: 
	vnt.
	
	

	3.4.3.1.
	skaičius durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris 
	vnt.
	
	

	3.4.4.
	plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų:
	m2
	
	

	3.4.4.1. 
	 plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris
	m2
	
	

	3.4.5.
	skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:
	vnt.
	
	

	3.4.5.1.
	skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) 
	vnt.
	
	

	3.4.6.
	plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:
	m2
	
	

	3.4.6.1.
	plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) 
	m2
	
	

	3.4.7.
	lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius
	vnt.
	
	

	3.4.8.
	lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas
	m2
	
	

	3.5.
	rūsys 

	3.5.1.
	rūsio perdangos plotas
	m2
	
	

	3.5.2.
	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas
	W/m2K
	
	


*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
4. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

	Eil. Nr.
	Vertinimo
objektas
	Bendras įvertinimas*
	Išsamus būklės aprašymas
(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)
	Įvertinimo pagrindai
(kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)

	4.1.
	sienos (fasadinės)
	
	
	

	4.2.
	pamatai ir nuogrindos
	
	
	

	4.3.
	stogas

	
	
	

	4.4.
	langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose
	
	
	

	4.5. 
	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos 
	
	
	

	4.6. 
	rūsio perdanga
	
	
	

	4.7.
	langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose
	
	
	

	4.8.
	šildymo inžinerinės sistemos 
	
	
	

	4.9.
	karšto vandens inžinerinės sistemos 
	
	
	

	4.10.
	vandentiekio inžinerinės sistemos 
	
	
	

	4.11.
	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos 
	
	
	

	4.12. 
	vėdinimo inžinerinės sistemos
	
	
	

	4.13.
	elektros bendrosios inžinerinės sistemos 
	
	
	

	4.14.
	liftai (jei yra)
	
	
	

	4.15.
	kita
	
	
	


* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).
5.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas;

5.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, __________ metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 punktu.

3 lentelė

	Eilės Nr.
	Rodiklis
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5

	5.1.1.
	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis 
	KWh/m2/metus
	
	

	5.1.2.
	Namo energinio naudingumo klasė
	klasė
	
	

	5.1.3.
	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį
	kWh/metus
kWh/m2/metus
	
	

	5.1.4.
	5.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius
	dienolaipsnis
	
	

	5.1.5.
	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui
	kWh/dienolaipsniui
	
	


5.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis (nurodyti).
6. 
KEISTA:

2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 

Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus.

4 lentelė

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai

	
	
	Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.
	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m2K) *
	Darbų kiekis

(m2, m, vnt.)

	1
	2
	3
	4
	5

	6.1.
	Energijos efektyvumą didinančios priemonės
	
	
	

	6.1.1.
	
	
	
	

	6.1.2.
	
	
	
	

	6.1.3.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	6.2.
	Kitos priemonės
	
	
	

	6.2.1.
	
	
	
	

	6.2.2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


* Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733).
7.
KEISTA:

1. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
2. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Aprašo 20 punktu.

5 lentelė

	Eil. Nr.
	Rodikliai
	Mato

vnt.
	Kiekis

	
	
	
	Esama padėtis
	Planuojama

	1
	2
	3
	4
	5

	PROJEKTO RODIKLIAI

	7.1.
	Pastato energinio naudingumo klasė
	klasė
	
	

	7.2.
	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui,

iš jų pagal energiją taupančias priemones:
	kWh/m2/metus
	
	

	7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.
	Patalpų langų keitimas,

išorinių sienų šiltinimas,

ir t. t.
	
	
	

	7.3.
	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis
	procentais
	-
	

	7.4.
	Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio sumažėjimas
	Tonų/metus
	-
	

	PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI*

	7.5.
	Pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones
	klasė
	
	

	7.6.
	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones
	procentais
	
	


* Pildoma, jeigu projektą numatoma įgyvendinti etapais

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina

Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelė

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Preliminari kaina

	
	
	iš viso, tūkst. Lt
	Lt/m2 (naudingojo ploto)

	1
	2
	3
	4

	8.1.
	Energijos efektyvumą didinančios priemonės:
	
	

	8.1.1.
	langų keitimas
	
	

	8.1.2.
	fasadinių sienų šiltinimas
	
	

	8.1.3.
	karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ir t. t
	
	

	Iš viso:
	
	

	8.2.
	Kitos priemonės:
	
	

	8.2.1.
	nuotekų sistemos keitimas
	
	

	8.2.2.
	elektros instaliacijos keitimas ir t. t.
	
	

	Iš viso:
	
	

	Galutinė suma:
	
	


9. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentelė

	Eil. Nr.
	Išlaidų pavadinimas
	Preliminari kaina, tūkst. Lt
	Santykinė kaina, Lt/m2

	1
	2
	3
	4

	9.1.
	Statybos darbai, iš viso: 
	
	

	9.1.1.
	Iš jų:

statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 
	
	

	9.2.
	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) 
	
	

	9.3.
	Statybos techninė priežiūra
	
	

	9.4.
	Projekto administravimas
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Galutinė suma:
	
	


10. Projekto įgyvendinimo planas

Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės grupuojamos pagal etapus.

8 lentelė

	Eil. Nr.
	Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas
	Darbų pradžia (metai, mėnuo)
	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)
	Pastabos

	
	A etapas (jei toks yra)
	
	
	

	10.1.
	Langų keitimas
	
	
	

	10.2.
	Stogo šiltinimas ir t. t. 
	
	
	

	
	B etapas (jei toks yra)
	
	
	


11. 
KEISTA:

1. 2012 01 12 įsakymu Nr. D1-28 (nuo 2012 01 19)

(Žin., 2012, Nr. 9-351)
2. 2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
3. 2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
Projekto finansavimo planas
9 lentelė

	Eil. Nr.
	Lėšų šaltiniai
	Planuojamos lėšos
	Pastabos

	
	
	Suma, tūkst. Lt
	Procentinė dalis nuo visos sumos,
%
	

	1
	2
	3
	4
	5

	11.1.
	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu
	
	
	

	11.1.1.
	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos
	
	
	

	11.1.2.
	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos
	
	
	

	11.1.3.
	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas
	
	
	

	11.1.4.
	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)
	
	
	

	Iš viso:

	
	100%
	

	11.2.
	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:
	
	
	

	11.2.1.
	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 
	
	
	

	11.2.2.
	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas
	
	
	

	11.2.3. 
	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas
	
	
	

	11.2.4.
	Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas
	
	
	


Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

11.3. preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams 
10 lentelė

	Eil. Nr.
	Butų ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis
	Patalpų naudingasis plotas, m2
	Investicijų suma
	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Lt
	Kredito suma, Lt
	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Lt/m2
	Pastabos

	
	
	
	Bendroji
	Individuali
	Iš viso
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.

2.
	Butas Nr. 1

Butas Nr. 2

ir t. t.


	
	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso
	
	
	
	
	
	
	
	


* Į lentelės 8 grafą neįrašoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijų plano rengimo metu užsakovas yra pateikęs duomenis apie butų ar kitų patalpų savininkus, kurie numato jiems tenkančią investicijų dalį apmokėti savo lėšomis.
KEISTA:

2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
11.4. didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydis ______ LT/m2/mėn.;

KEISTA:

2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
11.5. preliminarus kredito gražinimo terminas _____________metais, mėn.
KEISTA:

2014 04 18 įsakymu Nr. D1-365 (nuo 2014 04 23)

(TAR, 2014, Nr. 2014-04594)
12.
KEISTA:

2013 06 03 įsakymu Nr. D1-416 (nuo 2013 06 08)

(Žin., 2013, Nr. 60-2986)
Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyta metodika.

Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai

11 lentelė

	Eil.
Nr.
	Rodikliai
	Mato vnt.
	Rodiklio reikšmė
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5

	12.1.
	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas
	
	
	

	12.1.1.
	pagal suvestinę kainą
	metais
	
	

	12.1.2.
	atėmus valstybės paramą
	metais
	
	

	12.2.
	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas
	
	
	

	12.2.1.
	pagal suminę kainą
	metais
	
	

	12.2.2.
	atėmus valstybės paramą
	metais
	
	


Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas gali būti pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijos sąnaudų pokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo.
______________

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto rengimo tvarkos aprašo 

2 priedas
(Projekto ar jo dalies (dalių) rengimo paslaugų pirkimo sąlygų pavyzdys)
NETEKO GALIOS:

2013 11 26 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2013 11 30)

(Žin., 2013, Nr. 122-6202)
______________

Daugiabučio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto rengimo

tvarkos aprašo

3 priedas

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) (CO2 ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas šiluminės energijos sutaupymo atveju 

(kai šiluma tiekiama centralizuotai)

	Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas) 
	MWh/metus
	(A) 
	0

	Taršos faktoriaus reikšmė 
	t CO2ekv./MWh
	(B)1
	0,233

	Metinis ŠESD kiekio sumažinimas 
	t CO2ekv./metus
	(C) = (A) x (B) 
	0

	Projekto vertinamasis laikotarpis 
	metais
	(D)2 
	25

	Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 
	t CO2ekv.
	(E) = (C) x (D) 
	0


1 Taršos faktoriaus reikšmė lygi 0,233 t CO2ekv./MWh

2 25 m arba visų laikotarpių svertinis vidurkis, kai nė viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visų investicijų

PASTABA. Necentralizuoto šilumos tiekimo atveju skaičiavimai atliekami analogiškai, keičiant tik taršos faktoriaus reikšmę. Taršos faktoriaus reikšmė pasirenkama atsižvelgiant į deginamo kuro rūšį pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodikos, patvirtintos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. D1-275 (Žin., 2010, Nr. 42-2040), 2 priedo 10.1.1 punkte nurodytus duomenis.

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2 ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas elektros energijos sutaupymo atveju

	Metinis elektros energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas) 
	MWh/metus
	(A) 
	0

	Elektros energijos taršos faktoriaus reikšmė 
	t CO2ekv./MWh
	(B)
	0,707

	Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 
	t CO2ekv/metus
	(C) = (A) x (B) 
	0

	Projekto vertinamasis laikotarpis 
	metais
	(D)
	25

	Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 
	t CO2ekv.
	(E) = (C) x (D) 
	0


______________

